罗山县94座小型水库管理范围与保护范围划定表

| 序号 | 水库名称 | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 万大塘水库 | 库区：设计洪水位高程65.18米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线65.35米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 02 | 孙湾水库 | 库区：设计洪水位高程69.67米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线69.89米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 03 | 张独湾水库 | 库区：设计洪水位高程87.83米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线88.18米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 04 | 高家湾水库 | 库区：设计洪水位高程142.7米以下；大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线143.12米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 05 | 迎水冲水库 | 库区：设计洪水位高程104.72米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线104.99米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 06 | 莲花塘二库 | 库区：设计洪水位高程108.4米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线108.89米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 07 | 破塘水库 | 库区：设计洪水位高程104.72米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线105.15米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 08 | 马古井水库 | 库区：设计洪水位高程70.83米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线71.42米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 09 | 胡湾水库 | 库区：设计洪水位高程96.15米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线96.47米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 10 | 熊楼水库 | 库区：设计洪水位高程84.59米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线85.16米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 11 | 任大塘水库 | 库区：设计洪水位高程85.15米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线85.29米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 12 | 杨湾水库 | 库区：设计洪水位高程75.62米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线75.89米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 13 | 冯乡水库 | 库区：设计洪水位高程77.33米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线77.7米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 14 | 罗湾水库 | 库区：设计洪水位高程69.37米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线69.83米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 15 | 曾山水库 | 库区：设计洪水位高程61.7米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线62.05米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 16 | 范湾水库 | 库区：设计洪水位高程56.94米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线57.2米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 17 | 李桥水库 | 库区：设计洪水位高程71.92米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线72.39米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 18 | 北老湾水库 | 库区：设计洪水位高程86.65米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线86.92米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 19 | 齐楼水库 | 库区：设计洪水位高程75.71米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线75.95米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 20 | 鬼塘洼水库 | 库区：设计洪水位高程94.77米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线95.04米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 21 | 雀山水库 | 库区：设计洪水位高程102.74米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线102.93米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 22 | 磨盘山水库 | 库区：设计洪水位高程86.29米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线86.48米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 23 | 黑洼水库 | 库区：设计洪水位高程96.61米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线96.9米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 24 | 石板水库 | 库区：设计洪水位高程83.28米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线83.55米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 25 | 曹庄水库 | 库区：设计洪水位高程87.86米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线88.15米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 26 | 莲二塘水库 | 库区：设计洪水位高程90.09米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线90.38米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 27 | 石庄水库 | 库区：设计洪水位高程90.4米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线90.63米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 28 | 永红水库 | 库区：设计洪水位高程90.01米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线90.31米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 29 | 鲁湾水库 | 库区：设计洪水位高程81.4米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线81.73米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 30 | 杨西冲水库 | 库区：设计洪水位高程162.37米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线162.89米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 31 | 草坡水库 | 库区：设计洪水位高程210.73米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线211.82米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 32 | 天桥沟水库 | 库区：设计洪水位高程120.51米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线120.94米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 33 | 长冲水库 | 库区：设计洪水位高程135.51米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线136.04米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 34 | 凡坡水库 | 库区：设计洪水位高程130.58米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线130.82米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 35 | 小大冲水库 | 库区：设计洪水位高程120.06米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线120.38米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 36 | 大湾水库 | 库区：设计洪水位高程127.29米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线127.48米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 37 | 胡家洼水库 | 库区：设计洪水位高程112.73米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线113.03米以下；大坝：  管理范围外延50米。 |
| 38 | 潘榜水库 | 库区：设计洪水位高程126.03米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线126.42米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 39 | 大松林水库 | 库区：设计洪水位高程126.94米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线127.04米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 40 | 吴榜水库 | 库区：设计洪水位高程170.9米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线171.45米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 41 | 鱼肠沟水库 | 库区：设计洪水位高程157.04米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线157.36米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 42 | 王家洼水库 | 库区：设计洪水位高程117.56米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线117.88米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 43 | 令牌堰水库 | 库区：设计洪水位高程138.14米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线138.51米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 44 | 高老湾水库 | 库区：设计洪水位高程128.82米以下；大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线129.06米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 45 | 牛角水库 | 库区：设计洪水位高程110.95米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线111.22米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 46 | 大堰水库 | 库区：设计洪水位高程94.57米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线94.95米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 47 | 杨树冲水库 | 库区：设计洪水位高程94.86米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线95.28米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 48 | 刘咀水库 | 库区：设计洪水位高程81.39米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线81.74米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 49 | 南冲水库 | 库区：设计洪水位高程127.27米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线127.52米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 50 | 木尔安水库 | 库区：设计洪水位高程118.49米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线118.9米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 51 | 黄楼水库 | 库区：设计洪水位高程81.16米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线81.57米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 52 | 油房冲水库 | 库区：设计洪水位高程87.05米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线87.41米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 53 | 新庄水库 | 库区：设计洪水位高程91.7米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线92.02米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 54 | 姜冲水库 | 库区：设计洪水位高程85.31米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线85.62米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 55 | 碾子沟水库 | 库区：设计洪水位高程93.62米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线94.02米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 56 | 高洼水库 | 库区：设计洪水位高程137.43米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线137.74米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 57 | 付冲水库 | 库区：设计洪水位高程77.46米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线77.69米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 58 | 黄山洼水库 | 库区：设计洪水位高程133.03米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线133.67米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 59 | 子路山水库 | 库区：设计洪水位高程91.87米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线92.11米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 60 | 董楼水库 | 库区：设计洪水位高程124.48米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线124.92米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 61 | 马西水库 | 库区：设计洪水位高程94.57米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线96.06米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 62 | 白石庙水库 | 库区：设计洪水位高程138.48米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线139.05米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 63 | 马老水库 | 库区：设计洪水位高程104.73米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线105.02米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 64 | 冲口水库 | 库区：设计洪水位高程94.23米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线94.8米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 65 | 洪河水库 | 库区：设计洪水位高程77.24米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线77.88米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 66 | 圈儿冲水库 | 库区：设计洪水位高程106.76米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线107米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 67 | 郭冲水库 | 库区：设计洪水位高程102.35米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线102.52米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 68 | 新湾水库 | 库区：设计洪水位高程112.84米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线113.19米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 69 | 红石桥水库 | 库区：设计洪水位高程122.64米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线122.96米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 70 | 东大冲水库 | 库区：设计洪水位高程92.99米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线93.19米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 71 | 西大冲水库 | 库区：设计洪水位高程93.67米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线93.98米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 72 | 洪大堰水库 | 库区：设计洪水位高程110.29米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线110.57米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 73 | 治肥冲水库 | 库区：设计洪水位高程107.39米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线107.7米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 74 | 任山水库 | 库区：设计洪水位高程120.05米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线120.55米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 75 | 莲花塘水库 | 库区：设计洪水位高程91.18米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线91.55米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 76 | 杨洼水库 | 库区：设计洪水位高程93.6米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线93.76米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 77 | 贺冲水库 | 库区：设计洪水位高程125.78米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线126.56米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 78 | 马尾塘水库 | 库区：设计洪水位高程112.83米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线113.04米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 79 | 孙湾水库 | 库区：设计洪水位高程130.48米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线130.95米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 80 | 牛头山水库 | 库区：设计洪水位高程107.2米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线107.48米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 81 | 草塘水库 | 库区：设计洪水位高程104.09米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线104.28米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 82 | 白水冲水库 | 库区：设计洪水位高程102.59米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线102.63米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 83 | 彭湾水库 | 库区：设计洪水位高程92.31米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线92.64米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 84 | 杨冲水库 | 库区：设计洪水位高程108.38米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线108.72米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 85 | 刘湾水库 | 库区：设计洪水位高程96.27米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线96.45米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 86 | 地基洼水库 | 库区：设计洪水位高程109.19米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线109.51米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 87 | 祁冲水库 | 库区：设计洪水位高程110.96米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线111.54米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 88 | 茅屋楼水库 | 库区：设计洪水位高程128.76米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线129.29米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 89 | 彭库塘水库 | 库区：设计洪水位高程114.67米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线114.88米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 90 | 洪门冲水库 | 库区：设计洪水位高程109.73米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线110.06米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 91 | 灵山一库 | 库区：设计洪水位高程212.88米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线213.26米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 92 | 灵山二库 | 库区：设计洪水位高程152.82米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线153.44米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 93 | 西湖水库 | 库区：设计洪水位高程72.53米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线72.88米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |
| 94 | 小陈乡水库 | 库区：设计洪水位高程67.45米以下；  大坝：下游坡脚外50米，两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间；  输、泄水建筑物边线外10米。 | 库区：校核洪水位线68.01米以下；  大坝：管理范围外延50米。 |

注：坐标采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。