罗山县生态环境局关于河南源兴包装材料有限公司年产800吨珍珠棉项目环境影响评价文件做出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对河南源兴包装材料有限公司年产800吨珍珠棉项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为3个工作日，即公示期为2021年1月20日-2021年1月25日。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系方式：电话：2178768，传真：2178768，通讯地址：罗山县行政大道28号

拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对象和措施 | 公众参与情况 |
| 1 | 河南源兴包装材料有限公司年产800吨珍珠棉项目 | 信阳市罗山县定远乡易店村黄土岗组西1号 | 河南源兴包装材料有限公司 | 河南中环瑞德环保科技有限公司 | 项目总投资150万元，占地面积3200m2，总建筑面积3200m2；项目总占地3200平方米，主要建设珍珠棉生产线2条，总规模为年生产800吨；一条珍珠棉复合加工生产线。项目生产工艺：原料-混合搅拌-电加热-发泡-冷却成型-挤出-切割-牵引展平-卷绕-成品；主要设备：  珍珠棉挤出一体机、复合机、自动划片机、自动收卷机、环保设备等。 | 1. 废气：项目运营期废气采取UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15米高排气筒处理； 2. 废水：生活污水经“化粪池”处理后用于周边农田肥田，不外排； 3. 噪声：通过厂房隔声、基础减振等措施，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准； 4. 固废：废边角料及不合格品集中收集后回用；生活垃圾收集后交环卫部门处理；废UV灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质的单位处置。 | / |